**Pos. 1 Dehnfugenprofil**

Montage eines Dehnfugenprofils aus Aluminium in einer passenden Aufbauhöhe zur Belagsstärke, elastischer Dehnbereich aus silikonfreiem, UV- und alterungsbeständigem MS-Polymer (Isocyanat- und Lösemittelfrei) mit einer Shore-A Härte von 50-65 Grad, farblich passend zum Bodenbelag hergestellt und Oberfläche werkseitig mit PU vergütet.

Leitprodukt: PRO-FIL DFP

………… lfm EP: ………... GP: …………………