**Pos. 1 Vorgefertigte Sockelleiste aus Bodenbelag**

Sockelleiste mit einem Träger aus feuchtigkeitsbeständigem Material und einer maximalen Feuchtigkeitsaufnahme von 0,21 % mit werkseitig aufgeklebten o.a. Bodenbelag mit einer Einbauhöhe von

[ ] 4 cm

[ ] 6 cm

[ ] 8 cm

wandseitig auf Belagsstärke auslaufend auf normgerechten Untergrund verkleben. Innen- und Außenecken sauber auf Gehrung geschnitten. Anschlussfuge mit silikonfreiem farblich zum Boden passenden Dichtstoff verfugen.

Leitprodukt: PRO-FIL Sockelleiste

………… lfm EP: ………... GP: …………………

